|  |  |
| --- | --- |
| **Jaguar I-PACE EV400 – Datos Técnicos** | |
| **MOTORES ELÉCTRICOS** |  |
| Configuración | Dos motores de imanes permanentes, Síncronos.  Transmisión epicíclica de una sola velocidad; concéntrico con motor |
| Potencia CV (kW) | 200 (147) |
| Par Nm (lb ft) | 348 (256) |
| Potencia total del sistema CV (kW) | 400 (294) |
| Par total del sistema Nm (lb ft) | 696 (512) |
| **TREN DE POTENCIA** |  |
| Configuración | Motor y transmisión integrada en los ejes delantero y trasero;  Tracción total eléctrica |
| **BATERÍA** |  |
| Configuración | 90kWh Li-ion; refrigeración líquida; celdas embolsadas |
| Número de celdas/ módulos | 432/ 36 |
| Carga 0-100% en AC 7kW (horas) | 12.9 |
| Carga 0-80% en AC 7kW (horas) | 10 |
| Carga 0-80% en C 100kW (mins) | 40 |
| **CHASIS** |  |
| Suspensión delantera | Doble triángulo |
| Suspensión trasera | Integral Link |
| Diámetro discos delanteros (mm) | 350 (Ventilados) |
| Diámetro discos traseros (mm) | 325 (Ventilados) |
| Muelles | Neumáticos o helicoidales |
| Amortiguadores | Continuos variables o pasivos |
| Dirección | Cremallera; electromecánica |

|  |  |
| --- | --- |
| **DIMENSIONES** |  |
| Largo (mm) | 4,682 |
| Ancho con./sin. espejos (mm) | 2,139/ 1,895 |
| Alto (mm) | 1,565 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,990 |
| Ancho vía delantera (mm) | 1,624 – 1,643 |
| Ancho vía trasera (mm) | 1,647 – 1,663 |
| Peso en vacío; EU (kg) | Desde 2,208 |
| Peso en vacío; DIN (kg) | Desde 2,133 |
| Espacio de almacenamiento (litros) | 656 más 27 (delante) |
| **PERFORMANCE ANDRANGE** |  |
| 0-60mph (seg.) | 4.5 |
| 0-100km/h (seg.) | 4.8 |
| Velocidad máxima km/h | 200 |
| Autonomía (ciclo WLTP) | Hasta 470 km |

Más información, imágenes y vídeos sobre Jaguar en [www.mediajaguar.com](http://www.mediajaguar.com)

Más vídeos en alta resolución en [www.broadcast.jaguarlandrover.com](http://www.broadcast.jaguarlandrover.com)

**DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN**

**JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA Y PORTUGAL**

Torre Picasso

Plaza Pablo Ruiz Picasso 1 - Planta 42

28020 Madrid

**Teléfonos:**

+34 91 578 61 39/41

+34 91 578 62 10

**Belén de Lacalle**

Directora de Comunicación

[**blacalle@jaguarlandrover.com**](mailto:blacalle@jaguarlandrover.com)

**Rosa Bellón**

Jefa de Prensa

[**rbellon1@jaguarlandrover.com**](mailto:rbellon1@jaguarlandrover.com)

**Más información:**

[**www.media.jaguar.com**](http://www.media.jaguar.com)